**Видеокамера курсовая LA-ACMBO(3,6).**



Основные особенности

Улучшенный кронштейн для установки под лобовое стекло автомобиля

 1/3" Матрица

IP67

AHD 1,3 мп, 2D-DNR,ATR

Поддержка Micro SD карт памяти до 128 Гб.

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Матрица | 1\3 |
| Скорость затвора | 1\50~1\100000 |
| Количество пикселей | 1020(H)x720(V) |
| Чувствительность | O,1 Люкс  |
| **Объектив** |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Тип крепления | М12 |
| Фокусные расстояния | 2,5мм,2,8мм, 3,6мм |
| Угол обзора | 115 при 2,8мм |
| **Режим день/ночь** |
| Механический ИК-фильтр | Нет |
| Количество диодов | Нет |
| Длина волны | Нет |
| Дистанция обзора | Нет |
| Угол | 100 |
| IP класс защиты | IP65 |
| **Запись** |
| Сохранение видезаписи | Micro SD до 128 Гб не ниже 10 класса |
| Аудио запись  | Формат Мр3 на Micro SD |
| **Температура** |
| Диапазон рабочих температур | -40 +50 |
| Температура хранения | -40 +50 |
| Влажность | Менее 80% |
| **Основные** |
| Напряжение | DC 12 В, макс 100 мА, |
| Размеры  | 45,6 мм х 45 мм |

**Комплект поставки**

Видеокамера                                                     1 шт.

Инструкция                                                          1 шт.

Крепежный материал                       1 шт.

**Устройство и принцип работы видеорегистратора.**

 Регистратор автомобильный – устройство позволяющее записывать аудио и видеосигнал в встроенный слот с картой памяти.

**Правила эксплуатации автомобильного регистратора**.

 Видеорегистратор автомобильный предназначается для регистрирования событий на СД карту в течении длительного времени.

Раз в три месяца проверять работоспособность устройства и карт записи.

Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.

**Гарантийные обязательства.**

 ООО "ЛА" гарантирует работу видеокамеры в течение 12 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или монтажную организацию, но не более 16 месяцев от даты производства (см. дату на штампе изготовителя).

 При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

 Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности автомобильного видеорегистратора являются:

- умышленная порча;

- пожар, наводнение, стихийные бедствия;

- аварии в сети питания;

 - неправильное подключение устройства (соблюдается рабочее напряжение, полярность, исправен регулятор напряжения в бортовой сети автомобиля);

 - наличие механических повреждений.

**Меры безопасности**

 В регистраторе отсутствует опасное для жизни человека напряжение питания. Однако, во избежание короткого замыкания кабеля, при установке, ремонте и обслуживании все работы производить при отключенных цепях. 7. Изготовитель: ООО «ЛА» г. Москва.

По всем вопросам обращаться по адресу: Россия, 614030, г. Московский, ул. Хабарова 2,

ООО «ЛА», т/ф (499) 112-09-69 (многоканальный). E-mail: info@lacctv.ru www.lacctv.ru

Дата изготовления указана на стикере на самом регистраторе и на его упаковке.